{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["YKK  YXKK -10KV","YKK YXKK-6KV","Y  YX-10KV","Y  YX-6KV"],"not_rendered":{"images":4,"defined_names":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"YKK  YXKK -10KV","index":0,"n_rows":43,"n_cols":24,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,23],[22,20,22,23],[23,0,25,0],[23,1,25,1],[23,2,23,19],[23,20,23,23],[24,2,24,3],[24,4,24,5],[24,6,24,7],[24,8,24,9],[24,10,24,11],[24,12,24,13],[24,14,24,15],[24,16,24,17],[24,18,24,19],[24,20,25,20],[24,21,25,21],[24,22,25,22],[24,23,25,23],[26,0,27,0],[26,2,27,2],[26,3,30,3],[26,4,27,4],[26,5,30,5],[26,7,39,7],[26,9,31,9],[26,13,31,13],[26,15,34,15],[26,16,27,16],[26,17,39,17],[26,18,30,18],[26,19,39,19],[26,20,27,20],[26,21,27,21],[26,22,27,22],[28,0,30,0],[28,2,30,2],[28,4,30,4],[28,16,30,16],[28,20,30,20],[28,21,30,21],[28,22,30,22],[29,6,30,6],[29,8,30,8],[29,10,31,10],[29,11,35,11],[29,12,31,12],[29,14,30,14],[29,23,30,23],[31,0,33,0],[31,2,33,2],[31,3,39,3],[31,4,33,4],[31,5,39,5],[31,16,33,16],[31,18,36,18],[31,20,33,20],[31,21,33,21],[31,22,33,22],[32,6,33,6],[32,8,34,8],[32,9,39,9],[32,10,35,10],[32,12,34,12],[32,13,39,13],[32,14,34,14],[32,23,33,23],[34,0,36,0],[34,2,36,2],[34,4,36,4],[34,16,36,16],[34,20,36,20],[34,21,36,21],[34,22,36,22],[35,6,36,6],[35,15,39,15],[35,23,36,23],[37,0,39,0],[37,2,39,2],[37,4,39,4],[37,16,39,16],[37,18,39,18],[37,20,39,20],[37,21,39,21],[37,22,39,22],[38,6,39,6],[38,10,39,10],[38,11,39,11],[38,23,39,23],[41,0,41,23],[42,0,42,23]]}
["YKK、YXKK系列IP44、IP54高压三相异步电动机安装及外形尺寸（10KV）"]
{"$rows_empty":21}
[{"$nulls":20},"单位：mm"]
["机座号","极数","安装尺寸及公差",{"$nulls":17},"外形尺寸"]
[null,null,"A",null,"B",null,"Ca",null,"D",null,"E",null,"F",null,"G",null,"H",null,"K",null,"AC","AD","HDb","Lb"]
[null,null,"公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差"]
[400,2,710,"±1.75",1000,"±1.75",375,"±4.0",90,"+0.035          +0.013",170,"±0.50",25,"0               -0.052",81,"0               -0.2",400,"0               -1.0",35,"+0.62            0",1260,1050,1700,2600]
[null,"4～6",{"$nulls":4},335,null,110,null,210,"±0.57",28,null,100,{"$nulls":8},2400]
[450,2,800,null,1120,null,400,null,90,null,170,"±0.50",25,null,81,null,450,{"$nulls":3},1420,1170,1900,2900]
[null,4,{"$nulls":4},355,null,110,null,210,"±0.57",28,null,100,{"$nulls":8},2600]
[null,"6～10"]
[500,2,900,"±2.10",1250,"±2.10",560,null,100,{"$nulls":5},90,null,500,null,42,null,1420,1100,2200,3300]
[null,4,{"$nulls":4},475,null,130,"      +0.040     +0.015",250,null,32,"0               -0.062",119,{"$nulls":8},3040]
[null,"6～12"]
[560,2,1000,null,1400,null,560,{"$nulls":9},560,{"$nulls":3},1800,1250,2400,3550]
[null,4,{"$nulls":4},500,null,150,{"$nulls":3},36,null,138,"0               -0.3",{"$nulls":7},3300]
[null,"6～12",{"$nulls":6},160,null,300,"±0.65",40,null,147]
[630,2,1120,null,1600,null,560,null,140,null,250,"±0.57",36,null,128,null,630,null,48,null,2000,1300,2700,3800]
[null,4,{"$nulls":4},530,null,170,null,300,"±0.65",40,null,157,{"$nulls":8},3600]
[null,"6～12",{"$nulls":6},180,{"$nulls":3},45,null,165]
[]
["注：a  当采用滑动轴承时，极限偏差不包括轴向窜动量。"]
["       b  当采用冷却方法IC616时，尺寸HD和（或）L按协议。"]

{"sheet":"YKK YXKK-6KV","index":1,"n_rows":44,"n_cols":24,"rows_kept":44,"merged":[[0,0,1,23],[21,20,21,23],[22,0,24,0],[22,1,24,1],[22,2,22,19],[22,20,22,23],[23,2,23,3],[23,4,23,5],[23,6,23,7],[23,8,23,9],[23,10,23,11],[23,12,23,13],[23,14,23,15],[23,16,23,17],[23,18,23,19],[23,20,24,20],[23,21,24,21],[23,22,24,22],[23,23,24,23],[25,0,26,0],[25,2,26,2],[25,3,26,3],[25,4,26,4],[25,5,26,5],[25,6,26,6],[25,7,40,7],[25,13,29,13],[25,15,33,15],[25,16,26,16],[25,17,40,17],[25,18,26,18],[25,19,26,19],[25,20,26,20],[25,21,26,21],[25,22,26,22],[25,23,26,23],[26,9,30,9],[27,0,28,0],[27,2,28,2],[27,3,31,3],[27,4,28,4],[27,5,31,5],[27,16,28,16],[27,18,31,18],[27,19,40,19],[27,20,28,20],[27,21,28,21],[27,22,28,22],[27,23,28,23],[28,10,30,10],[28,11,36,11],[28,12,29,12],[29,0,31,0],[29,2,31,2],[29,4,31,4],[29,16,31,16],[29,20,31,20],[29,21,31,21],[29,22,31,22],[29,23,31,23],[30,6,31,6],[30,12,31,12],[30,13,31,13],[32,0,34,0],[32,2,34,2],[32,3,40,3],[32,4,34,4],[32,5,40,5],[32,16,34,16],[32,18,37,18],[32,20,34,20],[32,21,34,21],[32,22,34,22],[32,23,34,23],[33,6,34,6],[33,9,40,9],[33,10,36,10],[33,13,40,13],[35,0,37,0],[35,2,37,2],[35,4,37,4],[35,16,37,16],[35,20,37,20],[35,21,37,21],[35,22,37,22],[35,23,37,23],[36,6,37,6],[36,15,40,15],[38,0,40,0],[38,2,40,2],[38,4,40,4],[38,16,40,16],[38,18,40,18],[38,20,40,20],[38,21,40,21],[38,22,40,22],[38,23,40,23],[39,6,40,6],[39,10,40,10],[39,11,40,11],[42,0,42,23],[43,0,43,23]]}
["YKK、YXKK系列IP44、IP54高压三相异步电动机安装及外形尺寸（6KV）"]
{"$rows_empty":20}
[{"$nulls":20},"单位：mm"]
["机座号","极数","安装尺寸及公差",{"$nulls":17},"外形尺寸"]
[null,null,"A",null,"B",null,"Ca",null,"D",null,"E",null,"F",null,"G",null,"H",null,"K",null,"AC","AD","HDb","Lb"]
[null,null,"公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差"]
[355,2,630,"±1.4",900,"±1.4",315,"±4.0",80,"+0.030          +0.011",170,"±0.50",22,"0               -0.052",71,"0               -0.2",355,"0               -1.0",28,"+0.52            0",1120,1020,1500,2450]
[null,"4～6",{"$nulls":6},100,"+0.035          +0.013",210,"±0.57",28,null,90]
[400,2,710,"±1.75",1000,"±1.75",375,null,90,null,170,"±0.50",25,null,81,null,400,null,35,"+0.62            0",1260,1050,1700,2600]
[null,"4～12",{"$nulls":4},335,null,110,null,210,"±0.57",28,null,100]
[450,2,800,null,1120,null,400,null,100,{"$nulls":5},90,null,450,{"$nulls":3},1420,1120,1900,2900]
[null,4,{"$nulls":4},355,null,120,{"$nulls":3},32,"0               -0.062",109]
[null,"6～12",{"$nulls":6},130,"+0.040          +0.015",250,{"$nulls":3},119]
[500,2,900,"±2.10",1250,"±2.10",560,null,110,"+0.035          +0.013",210,null,28,"0               -0.052",100,null,500,null,42,null,1600,1200,2200,3300]
[null,4,{"$nulls":4},475,null,130,"      +0.040     +0.015",250,null,32,"0               -0.062",119]
[null,"6～12",{"$nulls":6},140,{"$nulls":3},36,null,128,"0               -0.3"]
[560,2,1000,null,1400,null,560,null,130,{"$nulls":3},32,null,119,"0               -0.2",560,{"$nulls":3},1800,1260,2400,3550]
[null,4,{"$nulls":4},500,null,150,{"$nulls":3},36,null,138,"0               -0.3"]
[null,"6～12",{"$nulls":6},160,null,300,"±0.65",40,null,147]
[630,2,1120,null,1600,null,560,null,140,null,250,"±0.57",36,null,128,null,630,null,48,null,2000,1360,2720,3800]
[null,4,{"$nulls":4},530,null,170,null,300,"±0.65",40,null,157]
[null,"6～12",{"$nulls":6},180,{"$nulls":3},45,null,165]
[]
["注：a   当采用滑动轴承时，极限偏差不包括轴向窜动量。"]
["        b  当采用冷却方法IC616时，尺寸HD和（或）L按协议。"]

{"sheet":"Y  YX-10KV","index":2,"n_rows":43,"n_cols":24,"rows_kept":43,"merged":[[0,0,1,23],[21,20,21,23],[23,20,23,23],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[24,2,24,19],[24,20,24,23],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[25,14,25,15],[25,16,25,17],[25,18,25,19],[25,20,26,20],[25,21,26,21],[25,22,26,22],[25,23,26,23],[27,0,28,0],[27,2,28,2],[27,3,31,3],[27,4,28,4],[27,5,31,5],[27,7,40,7],[27,9,33,9],[27,13,32,13],[27,15,35,15],[27,16,28,16],[27,17,40,17],[27,18,31,18],[27,19,40,19],[27,20,28,20],[27,21,28,21],[27,22,28,22],[29,0,31,0],[29,2,31,2],[29,4,31,4],[29,16,31,16],[29,20,31,20],[29,21,31,21],[29,22,31,22],[30,6,31,6],[30,8,31,8],[30,10,33,10],[30,11,36,11],[30,12,32,12],[30,14,31,14],[30,23,31,23],[32,0,34,0],[32,2,34,2],[32,3,40,3],[32,4,34,4],[32,5,40,5],[32,16,34,16],[32,18,37,18],[32,20,34,20],[32,21,34,21],[32,22,34,22],[33,6,34,6],[33,8,35,8],[33,12,35,12],[33,13,40,13],[33,14,35,14],[33,23,34,23],[34,9,40,9],[34,10,36,10],[35,0,37,0],[35,2,37,2],[35,4,37,4],[35,16,37,16],[35,20,37,20],[35,21,37,21],[35,22,37,22],[36,6,37,6],[36,15,40,15],[36,23,37,23],[38,0,40,0],[38,2,40,2],[38,4,40,4],[38,16,40,16],[38,18,40,18],[38,20,40,20],[38,21,40,21],[38,22,40,22],[39,6,40,6],[39,10,40,10],[39,11,40,11],[39,23,40,23],[42,0,42,23],[43,0,43,23]]}
["Y、YX系列IP23高压三相异步电动机安装及外形尺寸（10KV）"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":20},"单位：mm"]
["机座号","极数","安装尺寸及公差",{"$nulls":17},"外形尺寸"]
[null,null,"A",null,"B",null,"Ca",null,"D",null,"E",null,"F",null,"G",null,"H",null,"K",null,"AC","AD","HD","L"]
[null,null,"公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差"]
[400,2,710,"±1.75",1000,"±1.75",375,"±4.0",90,"+0.035          +0.013",170,"±0.50",25,"0               -0.052",81,"0               -0.2",400,"0               -1.0",35,"+0.62            0",1100,1060,1500,2150]
[null,"4～6",{"$nulls":4},335,null,110,null,210,"±0.57",28,null,100,{"$nulls":8},2200]
[450,2,800,null,1120,null,400,null,90,null,170,"±0.50",25,null,81,null,450,{"$nulls":3},1300,1100,1550,2340]
[null,4,{"$nulls":4},355,null,110,null,210,"±0.57",28,null,100,{"$nulls":8},2180]
[null,"6～10"]
[500,2,900,"±2.10",1250,"±2.10",560,null,100,{"$nulls":5},90,null,500,null,42,null,1420,1160,1700,2790]
[null,4,{"$nulls":4},475,null,130,{"$nulls":3},32,"0               -0.062",119,{"$nulls":8},2550]
[null,"6～12",{"$nulls":7},"+0.040          +0.015",250]
[560,2,1000,null,1400,null,560,{"$nulls":9},560,{"$nulls":3},1600,1230,1850,3020]
[null,4,{"$nulls":4},500,null,150,{"$nulls":3},36,null,138,"0               -0.3",{"$nulls":7},2900]
[null,"6～12",{"$nulls":6},160,null,300,"±0.65",40,null,147]
[630,2,1120,null,1600,null,560,null,140,null,250,"±0.57",36,null,128,null,630,null,48,null,1800,1310,2050,3220]
[null,4,{"$nulls":4},530,null,170,null,300,"±0.65",40,null,157,{"$nulls":8},3100]
[null,"6～12",{"$nulls":6},180,{"$nulls":3},45,null,165]
[]
["注：a  当采用滑动轴承时，极限偏差不包括轴向窜动量。"]

{"sheet":"Y  YX-6KV","index":3,"n_rows":45,"n_cols":24,"rows_kept":45,"merged":[[0,0,1,23],[23,20,23,23],[24,0,26,0],[24,1,26,1],[24,2,24,19],[24,20,24,23],[25,2,25,3],[25,4,25,5],[25,6,25,7],[25,8,25,9],[25,10,25,11],[25,12,25,13],[25,14,25,15],[25,16,25,17],[25,18,25,19],[25,20,26,20],[25,21,26,21],[25,22,26,22],[25,23,26,23],[27,0,28,0],[27,2,28,2],[27,3,28,3],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,42,7],[27,13,31,13],[27,15,35,15],[27,16,28,16],[27,17,42,17],[27,18,28,18],[27,19,28,19],[27,20,28,20],[27,21,28,21],[27,22,28,22],[28,9,32,9],[29,0,30,0],[29,2,30,2],[29,3,33,3],[29,4,30,4],[29,5,33,5],[29,16,30,16],[29,18,33,18],[29,19,42,19],[29,20,30,20],[29,21,30,21],[29,22,30,22],[30,10,32,10],[30,11,38,11],[30,12,31,12],[31,0,33,0],[31,2,33,2],[31,4,33,4],[31,16,33,16],[31,20,33,20],[31,21,33,21],[31,22,33,22],[32,6,33,6],[32,12,33,12],[32,13,33,13],[32,23,33,23],[34,0,36,0],[34,2,36,2],[34,3,42,3],[34,4,36,4],[34,5,42,5],[34,16,36,16],[34,18,39,18],[34,20,36,20],[34,21,36,21],[34,22,36,22],[35,6,36,6],[35,9,42,9],[35,10,38,10],[35,13,42,13],[35,23,36,23],[37,0,39,0],[37,2,39,2],[37,4,39,4],[37,16,39,16],[37,20,39,20],[37,21,39,21],[37,22,39,22],[38,6,39,6],[38,15,42,15],[38,23,39,23],[40,0,42,0],[40,2,42,2],[40,4,42,4],[40,16,42,16],[40,18,42,18],[40,20,42,20],[40,21,42,21],[40,22,42,22],[41,6,42,6],[41,10,42,10],[41,11,42,11],[41,23,42,23],[44,0,44,23],[45,0,45,23]]}
["Y、YX系列IP23高压三相异步电动机安装及外形尺寸（6KV）"]
{"$rows_empty":22}
[{"$nulls":20},"单位：mm"]
["机座号","极数","安装尺寸及公差",{"$nulls":17},"外形尺寸"]
[null,null,"A",null,"B",null,"Ca",null,"D",null,"E",null,"F",null,"G",null,"H",null,"K",null,"AC","AD","HD","L"]
[null,null,"公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差","公称尺寸","极限偏差"]
[355,2,630,"±1.4",900,"±1.4",315,"±4.0",80,"+0.030          +0.011",170,"±0.50",22,"0               -0.052",71,"0               -0.2",355,"0               -1.0",28,"+0.52            0",1100,800,1170,1870]
[null,"4～6",{"$nulls":6},100,"+0.035          +0.013",210,"±0.57",28,null,90,{"$nulls":8},1890]
[400,2,710,"±1.75",1000,"±1.75",375,null,90,null,170,"±0.50",25,null,81,null,400,null,35,"+0.62            0",1150,850,1330,2090]
[null,"4～10",{"$nulls":4},335,null,110,null,210,"±0.57",28,null,100,{"$nulls":8},1980]
[450,2,800,null,1120,null,400,null,100,{"$nulls":5},90,null,450,{"$nulls":3},1300,900,1475,2340]
[null,4,{"$nulls":4},355,null,120,{"$nulls":3},32,"0               -0.062",109,{"$nulls":8},2180]
[null,"6～12",{"$nulls":6},130,"+0.040          +0.015",250,{"$nulls":3},119]
[500,2,900,"±2.10",1250,"±2.10",560,null,110,"+0.035          +0.013",210,null,28,"0               -0.052",100,null,500,null,42,null,1420,965,1665,2790]
[null,4,{"$nulls":4},475,null,130,"      +0.040     +0.015",250,null,32,"0               -0.062",119,{"$nulls":8},2550]
[null,"6～12",{"$nulls":6},140,{"$nulls":3},36,null,128,"0               -0.3"]
[560,2,1000,null,1400,null,560,null,130,{"$nulls":3},32,null,119,"0               -0.2",560,{"$nulls":3},1600,1100,1850,3020]
[null,4,{"$nulls":4},500,null,150,{"$nulls":3},36,null,138,"0               -0.3",{"$nulls":7},2900]
[null,"6～12",{"$nulls":6},160,null,300,"±0.65",40,null,147]
[630,2,1120,null,1600,null,560,null,140,null,250,"±0.57",36,null,128,null,630,null,48,null,1800,1200,2050,3220]
[null,4,{"$nulls":4},530,null,170,null,300,"±0.65",40,null,157,{"$nulls":8},3100]
[null,"6～12",{"$nulls":6},180,{"$nulls":3},45,null,165]
[]
["注：a   当采用滑动轴承时，极限偏差不包括轴向窜动量。"]